**《2021年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表**

附件2

示范项目主管单位（老龄委）（盖章）: 公示时间:2021年12月13号 公示网址:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目实施单位申报情况 | 主管单位核查意见 |
| 项目可核查任务台账 | 项目实施单位按月申报内容 | 任务 完成评价 （好、中、 差） | 省级财政补助建议（万元） |
| 计划时间 （\* \*年\* \*月） | 项目预计累计 完成内容 （绩效目标） | 预计累计 完成投资 （万元） | 财政补助需求（万元） | 申报时间（\* \*年\* \*月） | 项目 实际累计 完成内容 | 实际累计 完成投资（万元） | 财政补助（万元） | 省级 下达 | 累计 拨付 | 本月 拨付 | 收回 补助 |
| 累计数 | 当月申请 | 累计数 | 本月申请 |
| 2021年11月 | 小便池、成品隔断热水器电路、水管、呼叫器总台、铝扣板吊顶原有铝扣板吊顶拆除安装及损耗、铝塑结合医用扶手、不锈钢楼梯扶手、泵房、散水、钢板止水带、金属防盗门、80系列铝合金推拉窗、墙面喷刷涂料、屋面卷材防水地砖 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 2021年11月 | 小便池、成品隔断热水器电路、水管、呼叫器总台、铝扣板吊顶原有铝扣板吊顶拆除安装及损耗、铝塑结合医用扶手、不锈钢楼梯扶手、泵房、散水、钢板止水带、金属防盗门、80系列铝合金推拉窗、墙面喷刷涂料、屋面卷材防水地砖 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 好 | 30.75 | 30.75 | 30.75 |  |
| 2021年11月 | 排污泵控制箱AC-PW、消防水泵电源切换箱APXB、喷淋泵控制柜ACPLB、消火栓泵控制柜ACXHSB、荧光灯、安全出口标志灯、单项疏散指示灯、接线盒插座、、电线及线管、内外壁热镀锌钢管 DN150、、内外壁热镀锌钢管 DN100、镀锌钢管 DN65、DN100法兰水锤消除止回阀DN100、可曲挠柔性接头、焊接法兰闸阀DN150、Y型过滤器DN150、焊接法兰闸阀D65、信号阀、湿式报警装置、离心式泵离心式泵防水套管（介质管道直径DN150）、刚性防水套管（介质管道直径DN100）DN100水喷淋钢管、DN80水喷淋钢管、DN65水喷淋钢管、DN50水喷淋钢管、DN40水喷淋钢管DN32水喷淋钢管DN25水喷淋钢管、管道支架、DN100焊接法兰信号阀、DN100水流指示器、火灾报警接线箱、智能光电感烟火灾探测器、消火栓按钮、手动报警器（带电话插孔）、声光报警器、消防广播(扬声器）、模块 | 46.68 | 77.43 | 77.43 | 2021年11月 | 排污泵控制箱AC-PW、消防水泵电源切换箱APXB、喷淋泵控制柜ACPLB、消火栓泵控制柜ACXHSB、荧光灯、安全出口标志灯、单项疏散指示灯、接线盒插座、、电线及线管、内外壁热镀锌钢管 DN150、、内外壁热镀锌钢管 DN100、镀锌钢管 DN65、DN100法兰水锤消除止回阀DN100、可曲挠柔性接头、焊接法兰闸阀DN150、Y型过滤器DN150、焊接法兰闸阀D65、信号阀、湿式报警装置、离心式泵离心式泵防水套管（介质管道直径DN150）、 | 46.68 | 77.43 | 77.43 | 好 | 46.68 | 77.43 | 77.43 |  |
|  | (模块箱）、接线盒、消防控制线 |  |  |  |  | 刚性防水套管（介质管道直径DN100）DN100水喷淋钢管、DN80水喷淋钢管、DN65水喷淋钢管、DN50水喷淋钢管、DN40水喷淋钢管DN32水喷淋钢管DN25水喷淋钢管、管道支架、DN100焊接法兰信号阀、DN100水流指示器、火灾报警接线箱、智能光电感烟火灾探测器、消火栓按钮、手动报警器（带电话插孔）、声光报警器、消防广播(扬声器）、模块(模块箱）、接线盒、消防控制线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年11月 | 墙面抹灰找平挂网、60mm厚A级岩棉保温板、eps保温构建造型线、真石漆 | 49.57 | 127 | 127 | 2021年11月 | 墙面抹灰找平挂网、60mm厚A级岩棉保温板、eps保温构建造型线、真石漆 | 49.57 | 127 | 127 | 好 | 49.57 | 127 | 127 |  |
| 2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |